|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  AŞINDIRICILARLA ÇALIŞIRKEN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ |  |
| **TEHLİKE**  **1.**Temas edildiğinde göz ve deride tahriş oluşturur.  **2.**Uzamış temaslarda ciddi doku hasarı oluşturur.  **3.**Solunum yoluna zararlıdır.  **4.**Metallere hasar verebilir.  **KORUYUCU ÖNLEMLER**  **1.**Deri ve göz temasına karşı önlük, eldiven, gözlük, yüz siperi, kullanınız.  **2.**Solunum yolu ile teması önlemek için çeker ocak ve/veya uygun solunum koruyucu maske kullanınız.  **3.**Diğer kimyasallardan ayrı saklanmalıdır.  **4.**Daima göz hizasının altında (zemine yakın) ve ikincil kaplar içinde saklanmalıdır.  **5.**Daima özel taşıyıcılar kullanılarak taşınmalıdır.  **6.**Amonyum hidroksit (nh4oh) veya hidroklorik asit (hcl) gibi uçucu (volatil) aşındırıcılarla çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır. | | |