|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜOKSİTLEYİCİLERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMİ |  |
|  **TEHLİKE****1.**Yanıcı ve parlayıcı kimyasalların varlığında yangın/patlama gerçekleşebilir.**2.**İndirgeyici maddelerle şiddetli reaksiyon verebilir.**3.**Temas edildiğinde deri ve gözde yanık meydana getirir.**KORUYUCU ÖNLEMLER****1.**Yanıcı ve parlayıcılardan uzak tutunuz.**2.**Belirlenmiş alanlarda saklayınız.**3.**Çalışma alanında sigara içmeyiniz.**4.**Önlük, eldiven, gözlük, yüz kalkanı, kullanınız.**5.**Oksitleyiciler yanıcı, parlayıcı, indirgeyici kimyasallardan en az 6 metre uzakta ve ayrı saklanmalıdır.**6.**Açık alev veya yüksek ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. |