|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ  YANICI-PARLAYICI MADDELERLE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMİ |  |
| **TEHLİKE**  **1.**Yangın tehlikesi oluşabilir.  **2.**Çok düşük ısılarda yanabilir.  **3.**Havada kendiliğinden alev alabilir veya su ile temas sonucu yanıcı gazlar oluştururlar.  **4.**Isı ile temas ettiğinde yangına neden olabilir.  **KORUYUCU ÖNLEMLER**  **1.**Oksitleyici materyallerden ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.  **2.**Çalışma alanında sigara içmeyiniz.  **3.**Yangına karşı gerekli önlemler alınmış alanlarda saklayınız.  **4.**Oksitleyicilerden en az 6 m uzakta saklayin.  **5.**Çalışma ortamında küçük hacimlerde bulundurun.  **6.**Büyük hacimlerle (>500 ml) çalışmak zorunda iseniz çeker ocak kullanın. | | |